LCD液晶付き 一酸化炭素アラーム 日本語説明書

**特徴**

音量：約85dB

概要：一酸化炭素センサーアラーム

電源：単3形電池2本（別売）

・本体が動作している場合は、40秒に1度緑色LEDが点滅します。

・通常の状態では、LCD液晶は点灯しません。TEST/RESETボタンが押された場合、CO濃度が30ppmを超えた場合に点灯します。

・高レベルの一酸化炭素を検知した場合、警報が鳴ります。警報音は4回の短いアラーム音です。また、アラーム中は赤色LEDが点滅します。

・TEST/RESETボタンを押下すると、警報の動作を確認することができます。また、警報中に押下した場合は、アラームを止めることができます。

・本体がアラームを発し、その間にTEST/RESETボタンが押されていなかった場合（アラームが止められなかった場合）、TEST/RESETボタンを押すと最初の1回に限り1分間、警報時の検知レベルがLCD液晶に表示されます。また、その間は緑色LEDが点滅します。

・バッテリーが少なくなると40秒ごとに1回のビープ音が発生し、LCD液晶に「Lb」が表示されますので、電池の交換を行って下さい。

・電池を装着してから1分後に、CO検出を開始します。

**仕様**

感度と時間

50ppm、90分以内に警告

100ppm、40分以内に警告

300ppm、3分以内に警告

スタンバイ電流：<80uA

アラーム電流：<80mA

動作環境：4.5℃～37.7℃、20～90％R.H.

**インストールガイド**

**※本体は、壁・天井に取り付けられている必要があります。**

推奨設置箇所：

リビングやベッドルーム、廊下など各箇所設置することをお勧めいたします。

・廊下や部屋で、長辺が9m以上離れている場合：その両端にアラームを設置してください

・天井にアラームを設置する場合：天井の中央且つ側壁から最低10cm離れた場所に設置して下さい

・壁にアラームを設置する場合：天井から10cmから30cm以内の範囲に設置してください

アラームが1つしかない場合は、主寝室内や主寝室の外側の廊下の設置をお勧めいたします。また、ドアを閉じた状態でもアラームが聞こえることを確認してください。

推奨しない設置箇所：

キッチンの扉、浴室、エアコンや窓、玄関・ドア付近や換気扇などの風通しが良い場所、またはその他の高風量の箇所。極端にほこりや汚れ、油分等の多い箇所。気温が4.4℃以下、37.8℃以上の箇所。湿気の多い箇所。家庭用化学薬品を使用する箇所。蛍光灯から30cm付近（電子ノイズにより誤作動を起こす可能性があります）

**ステップ1**

**取り付け方法**

1. アラーム本体をねじり、アラームの背面からブラケットを取り外し、電池を入れます。

2. アラームの設置箇所を選定し、天井または壁に垂直に2つの2.50mmの穴を60mmの距離で穿孔し、穴に2つのプラスチックのパーツを取り付けます。ブラケットに2つのネジを通し、天井に取付けたプラスチックの穴にしっかりとねじ込みます。

3. 天井に取り付けたブラケットにアラーム本体の後ろの矢印をブラケットの矢印に合わせ、アラームを取り付けます。

**ステップ2**

**アラームテスト**

TEST/RESETボタンを押下し、アラーム音の確認を行うことができます。

また、本体は毎週動作テストすることを推奨いたします。万が一本体が動作しない場合は、電池が入っているか、または電池残量が十分であることを確認してください。また、本体へのほこりや汚れの付着がないか、温度が極端に上昇していないかを確認してください。

**リセット機能について**

アラームが鳴っている場合はTEST/RESETボタンを押すと条件により数分間アラームが消えます。この期間を過ぎて尚、一酸化炭素の検知が続くとアラームが再起動します。

・検知一酸化炭素量が70ppmを下回った場合、アラームは再起動しなくなります。

・検知一酸化炭素量が70ppmから200ppmの場合、アラーム停止時間は約5分となります。

・検知一酸化炭素量が200ppmを超えている場合、アラームは停止せずすぐに再起動します。

**アラームメモリ機能について**

本体がアラームを発し、その間にTEST/RESETボタンが押されていなかった場合（アラームが止められなかった場合）、TEST/RESETボタンを押すと、警報時の検知レベルがLCD液晶に表示されます。また、その間は緑色LEDが点滅します。

再度ボタンを押すと通常の動作に復帰する他、1分間の表示後は自動で通常の動作に復帰します。

本体がアラームを発し、その間にTEST/RESETボタンが押されていなかった場合（アラームが止められなかった場合）、TEST/RESETボタンを押すと最初の1回に限り1分間、警報時の検知レベルがLCD液晶に表示されます。また、その間は緑色LEDが点滅します。

**アラームの点検について**

・週に一度、本体動作の確認してください。TEST/RESETボタンを押下して、ユニットのアラームとLEDライトの動作を確認してください。また、本体へのほこりや汚れの付着がないか、温度が極端に上昇していないかを確認してください。

・月に一度、本体のクリーニングを行って下さい。ブラケットから本体を取り外し、柔らかいブラシでアラームカバーと通気口を掃除し、ほこりや汚れを取り除きます。クリーニング後は、TEST/RESETボタンを使用して動作確認してください。

※以下の事項は故障の原因となりますのでお止めください

洗剤などの溶剤を使用、COアラームの近くでの空気清浄機、ヘアスプレー、または他のエアロゾルを噴霧、本体の塗装、本体の分解や内部の清掃など

**ご注意事項**

**※このアラームは、一酸化炭素を検知し警報を発する装置です。それ以外の気体等には反応しませんので、予めご了承下さい**

**※当商品の使用中及び使用により生じた如何なる損害・被害も弊社ではその一切の責任を負いかねます。**

（参考資料）

一酸化炭素の影響について







※保証書を使用する場合、事前に購入店までお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。